**ERRATA**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018**

Comunicamos que devido à alteração do Objeto, a data de abertura do processo foi adiada para 11/06/2018, no mesmo horário.

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC

Pregão Presencial

Tipo de Comparação: por item

Tipo do Julgamento: menor preço

Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação:

Data: 11/06/2018

Hora: 08h30min

**1 - DO OBJETO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descr.** | **Quant.** | **Descrição Produto** | **Valor Máximo**  |
| 1 | UNID | 01 | Trator Agrícola, de tração 4x4, novo, ano 2018 ou superior, zero km, com pneus, plataformado com estrutura e proteção contra capotamento, com potência mínima de 110cv e torque mínimo de 410N.m a 1500 rpm conforme norma 5AEJ1995; Motor de 4 cilindros turbo intercooler, com no mínimo 4.400 cilindradas, sistema de injeção de acordo com as normas de emissão de poluentes vigente, combustível Diesel S 500, biodiesel ou Diesel S-10; Embreagem tipo multidiscos úmidos de acionamento eletro-hidráulico; Tomada de potência independente com acionamento eletro-hidráulico, velocidade na tdp de 540 rpm com alcance mínimo de 90cv;Transmissão sincronizada com reversor eletro-hidráulico, mínimo de 12 marchas a frente e 8 marchas a ré; Freios tipo multidiscos úmidos banhados a óleo e de acionamento hidráulico, freio de estacionamento acionado por alavanca, direção hidrostática ou similar;Tanque de combustível com capacidade mínima de 150 lts; Distância entre eixos mínima de 2500mm, vão livre da barra de tração mínimo de 470mm, peso mínimo permitido de 6000kg; Sistema hidráulico de bomba de engrenagens, com 2 válvulas de dupla ação, com pressão mínima de 200 kgf/cm2: Categoria do levante tipo CAT II, barra de tração e terceiro ponto, capacidade de levante: no olhal de no mínimo 4500 kg e a 610mm do olhal de no mínimo 3900 kg; Rodagem Arrozeira mínima 14.9-26R2 e 23.1-30R2;  Proteção inferior do tanque, mangueiras e dutos de óleo;  Para-brisa dianteiro, iluminação diurna e noturna, alerta, espelhos retrovisores;Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação e/ou montagem;Revisões: a vencedora deve fornecer as revisões no período da garantia sem custo de serviço (mão-de-obra), deslocamento, hospedagens, testes e análises, sendo executadas na sede do município, salvo os casos que em comum acordo julgarem necessária a remoção para a concessionária. | R$186.323,00 |

Doutor Pedrinho, 24 de Maio de 2018.

Simoni Mércia Mesch Nones

Prefeita Municipal